Vorabcheck:

Bevor der Umbau beginnt sollte die Einheit geprüft werden. Hierzu ist sie in Betrieb zu setzen, die Versorgungsspannung von 25V DC wird an der auf der Rückseite befindlichen SubD-ähnlichen Buchse mit den zwei Kontaktstiften eingespeist, der untere Kontaktstift ist +, der mittlere -.

Nach dem Einschalten sollte die ON-LED leuchten und ALARM schnell blinken. Die Menus der Steuereinheit sollten über die Funktionstasten erreichbar sein, unter VIEW->ALARMS sollten sechs Alarme erscheinen. Falls auf der Geräterückseite das kleine Koaxkabel zwischen "REFO1" und "REF OSC" fehlt, erscheint zusätzlich der Alarm "EXT SYNC UNLOCK".

Spannung wieder abschalten, Einheit so hinlegen, dass sich die Frontseite vorne befindet.

Für die Modifikationen der digitalen Steuereinheit und der Treiberstufe müssen im Laufe des Umbaus beide Gehäuseoberseite entfernt werden, für die Modifikationen am Digitalteil ist der linke Gehäusedeckel zu entfernen, für die Abstimmung der Treiberstufe der rechte.