Teil 2: Dummy aufbauen und den Compact9000 umprogrammieren:

Den Dummy gemäss Schaltbild aufbauen, der fertig programmierte PIC ist bei Martin erhältlich. Erfahrungen zeigen, dass der Dummy nicht unbedingt in ein geschirmtes Gehäuse eingebaut werden muss, bei der Verwendung von Durchführungskondensatoren kann der I2C-Bus unter Umständen nicht mehr richtig funktionieren. Wer die Möglichkeit hat, selbst Platinen herzustellen, kann sich hier die Files für ein exemplarisches Layout (Eagle 4.03) herunterladen. (Für den persönlichen Gebrauch kann man sich Eagle kostenlos bei CadSoft herunterladen.)

Ein Funktionstest des Dummys kann leider erst nach Einbau in den Compact9000 erfolgen. Bei Problemen kann der TEST-Pin am PIC benutzt werden um festzustellen, ob der Dummy seine I2C-Adressen erkannt hat (siehe Schaltbild). Der Pin wechselt dann seine Polarität.

Der Compact9000 muss noch auf die neue Frequenz eingestellt und an den Dummy angepasst werden. Eine Übersicht über die neuen Einstellungen am Compact9000 gibt es hier, die Jumpereinstellungen des Dummys hier. Abschließend die neuen Einstellungen beim Verlassen der Menus speichern lassen, Einheit wieder ausschalten.

GANZ WICHTIG: Die am Dummy eingestellte Sendeleistung muss unbedingt mit der am Compact9000 eingestellten Leistung übereinstimmen da sonst die Treiberstufe versucht, den Leistungsüberschuss oder das Leistungsdefizit auszuregeln.