Teil 1: Alarme löschen:

Zuerst werden drei der sechs Alarme beseitigt. Hierzu sind in der auf der Rückseite der Einheit befindlichen "RCU External Bus"-Buchse ein paar Verbindungen herzustellen und im Gehäuseinneren Jumperstellungen zu kontrollieren.

| RCU-Buchse: Pin 20 (GND) mit den Pins 12, 23 und 24 verbinden

Eine Alternative zum Löten besteht darin, eine SubD-Buchse zu verwenden und an dieser die Verbindungen herzustellen, hier eine Lösung mit einer Buchse für Flachbandkabel:

| im Gerät: in der linken hinteren Ecke der Platine befindliche Jumper so stecken, dass sie in der zur Gehäusevorderseite befindlichen Position gesteckt sind

Jetzt kann wieder ein Test erfolgen, das Gerät kann geöffnet bleiben. Nach dem Anlegen der Versorgungsspannung sollten im Menu unter dem Punkt VIEW->ALARMS nur noch drei Alarme verbleiben ("I2C COMM ALARM", "PA TEMP ALARM" und "TX DISABLED ALARM"). Spannung wieder abschalten.