Checkliste:

An Material und Geräten wird benötigt:

| Ericsson Compact9000 Paging Transmitter
| Funkrufkarte von Klaus, DL3KHB (+ Firmware und Serversoftware für erste Tests)
| Compact9000-Dummy (PIC-Prozessor) von Martin, DL3SFB (+ notwendige Bauteile zum Aufbau, siehe Schaltplan)
| stabilisierte Spannungsversorgung 25V=/4A (z.B. zwei in Reihe geschaltet 12V Blei-Gel-Akkus gleicher Kapazität)
| feiner Lötkolben, ein Dachrinnenbrater ist definitiv ungeeignet !
| Abstimmbesteck
| HF-Messmittel (ein Spektrumanalyser ist sehr hilfreich)
| Kabel, möglichst geschirmt
| eventuell Kupferlackdraht

Diese Umbaubeschreibung bezieht sich auf eine Variante OHNE die zusätzliche Endstufe mit Netzteil. Wer über solch eine Einheit verfügt lässt sinngemäß alle Schritte für den Dummy weg. Die Endstufe ist nicht notwendig da man selbst mit dem Steuersender mehr als genug Leistung erzeugen kann.

Es wird davon ausgegangen, dass eine funktionsfähige Funkrufkarte bereits aufgebaut wurde, hierauf wird hier nicht näher eingegangen.

Im Folgenden sind wichtige Stellen und Hinweise rot im Text gekennzeichnet.