Exemplarischer Umbau des DBSC

Hier einige Bilder von meiner Montage des RPC-Controllers auf dem DBSC-Einschub.

In die Frontseite des DBSC habe ich eine zusätzliche SubD-Buchse eingebaut. Weil das falsche geliefert worden ist, habe ich die Buchse so montieren müssen, dass sie auf der Rückseite des Frontbleches mit Heißkleber befestigt werden musste. Dies hält aber bisher ausgezeichnet. In die Frontplatte wurde ein zusätzliches eckiges Loch gefeilt, die Seiten habe ich so ausgefeilt, dass die Befestigungsmuttern der Buchse sich nicht drehen können.

Den RPC habe ich Huckepack auf den DBSC gebaut. Als Abstandshalter dienen hier nicht sichtbare Styropor-Kissen auf welchen normalerweise Reichelt seine IC liefert. Die Alufolie habe ich natürlich vorher abgezogen. Befestigt wurde alles mit Heißkleber.

Das graue Kabel links kommt von der Buchse in der Frontplatte, das rote dient der Spannungsversorgung des RPC, die drei grauen (geschirmten) Kabel in der Bildmitte verbinden die drei Signale PTT, MDL und MDM mit dem RPC. Ein Teil der Befestigung ist unterhalb der Leuchtdioden des RPC zu sehen.

Letzte Änderung: 19.9.2001 DG9OBU dg9obu@nordlink.org